Виды огнетушителей, их характеристики и назначение
   Огнетушитель является простым и в то же время эффективным противопожарным средством, которое борется с очагами пожара, не допуская его распространения. Огнетушители – базовое спецоборудование, с помощью которого можно самостоятельно потушить огонь, не подвергая опасности собственное здоровье и близких людей. Поэтому важно знать классификацию и применение огнетушителей. Более того, по всем правилам пожарной безопасности в каждом офисе, транспортном средстве и на предприятии наличие противопожарного огнетушителя обязательно. Согласно тех же правил пожарной безопасности каждое помещение в зависимости от уровня пожарной угрозы и площади должно оснащаться определенным количеством огнетушителей. Нормы оснащения помещений огнетушителями приведены в таблицах в конце статьи. Сейчас же мы рассмотрим классификацию огнетушителей по главным признакам и назначение каждого вида по отдельности.
Типы огнетушителей
   Все огнетушители работают по одному принципу – в рабочем баллоне находится противопожарное вещество, которое под действием давления выпускается через сопло и способствует тушению огня. Есть несколько характеристик, по которым определяют тип огнетушителя и способ его применения.
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По объему баллона заполненного рабочим веществом
· Малолитражные ручные (вместительностью до 5 литров) Такой огнетушитель преимущественно используется в автомобиле как переносное противопожарное средство
· Промышленные ручные (вместительностью от 5 до 10 литров), используются на промышленном объекте
· Стационарные и передвижные (вместительностью от 10 литров и выше), предназначенные для тушения больших очагов пожара
По способу срабатывания
· Ручные. К этому типу относится большая часть всех переносных огнетушителей. Они используются в небольших помещениях, а также хранятся в транспортных средствах. Для их активации необходимо воздействие человека.
· Самосрабатывающие. Автоматически активируются при нагревании до определенной температуры или фиксируя появление дыма в помещении. Обычно, такие огнетушители используются в офисах, складах и в промышленности в качестве неотъемлемой части комплексной системы пожаротушения
· Комбинированные. Сочетают в себе свойства ручных и самосрабатывающих огнетушителей
По типу пускового устройства
· с пиропатроном
· с затвором пистолетного типа
· с затвором вентилем
· с пусковым устройством от постоянного источника давления
По способу подачи содержимого баллона наружу
· под собственным давлением огнетушащего вещества
· под действием газов предварительно закачанных в корпус
· под давлением газов специального баллончика, который располагается в корпусе огнетушителя
· под давлением газов, которые образуются вследствие химической реакции всех компонентов
По типу активного огнетушащего вещества
· Порошковые (содержимое порошкового типа)
· Воздушно-пенные (содержимое пенного типа)
· Газовые (содержимое представляет собой газ); делят на углекислотные и аэрозольные
· Жидкостные (содержимое представляет собой жидкость)
   Последняя характеристика является главной во всей классификации и определяет назначение средства пожарной безопасности. Поэтому стоит более подробно рассмотреть принцип работы каждого вида огнетушителей.
Принцип работы и назначение огнетушителей
   Что бы быть уверенным в правильности использования огнетушителя нужно не только знать его свойства, но и ознакомится с классификацией пожарных угроз. Гражданские огнетушители свободно доступные в продаже предназначенные для тушения пожаров разных классов:
· А – при горении твердых веществ;
· В – при горении жидких веществ;
· С – при горении газообразных веществ;
· Е – при горении электрооборудования под напряжением до 1000 В
Способ ликвидации возгорания, как и возможность применения того или иного огнетушителя напрямую зависит от класса пожара.
	Таблица 1. ТИПЫ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

	Тип
	Жидкостные
	Порошковые
	Углекислотные
	Аэрозольные
	Воздушно-
пенные

	Огнетушители
	ОВ-1(3)
ОВ-8
	ОП-5
ОП-8
ОП-2
	ОУ-5
ОУ-3
ОУ-10
	ВВПА-500
 ВВПА-400 
	ОВП-4
ОВП-8
ОВП-40 (ОВП-50)

	Описание
	Огнетушащее средство представлено водой и водными растворами химически активных веществ. Также используются поверхностно активные вещества.
	Порошки общего и спец. назначения. Основа порошка – минеральные соли. Добавляют также вещества для предотвращения увлажнения и комкования порошка.
	Гасящее вещество углекислота. При распылении она расширяется в 400 раз, образуя газ. При этом температура понижается до -70 градусов Цельсия.
	Гасящее вещество представляет собой галоидированные углеводороды, которые образуют при распилении бромистый этил, хладон.
	Огнутушащее вещество – пена, которая образуется во время химической или механической реакции водных растворов.

	Область применения
	Используются только при плюсовых температурах. Назначенные для тушения горящих твердых веществ
	Наиболее универсальны Используются во всех типах пожаров.
	При тушении пожаров в помещении, где нежелательно использовать воду.
	Хорошо тушат твердые вещества, электрические установки под напряжением. Исключение щелочи и вещества содержащие кислород.
	Предназначенные для тушения средних пожаров. Не рекомендуется использовать при тушении веществ поддерживающих горение без кислорода

	Класс пожара
	A, B
	A,B,C,E
	B,C
	B,C,E
	A,B,C


   Таким образом, можно сделать заключение, что наиболее популярными на сегодня есть порошковые огнетушители, которые успешно тушат пожар любого класса. Для тушения пожаров A,B,C классов наиболее подходят углекислотные и воздушно-пенные огнетушители. И только для гашения простых очагов пожара используют водные огнетушители.
   Наконец рассмотрим установленные правилами пожарной безопасности нормы на оснащение помещений огнетушителями разных типов, в зависимости от площади помещения и уровня пожарной угрозы (класса пожара)
	Таблица 2. НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕНОСНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ

	Категория
помещения
	Предельная
защищаемая
площадь, м2
	Класс
пожара
	Количество огнетушителей

	
	
	
	Пенных водных
9 л
	порошковых, кг
	хладоновых
3л
	углекислотных,
кг

	
	
	
	
	2
	4
	9
	
	2
	3;5

	А,Б,В (горючие газы и жидкости)
	200
	А
B
C
E
	2**
4*
-
-
	-
-
-
-
	2*
2*
2*
2*
	1**
1**
1**
1**
	-
4*
4*
-
	-
-
-
-
	-
-
-
2**

	В
	400
	A
E
	2**
-
	4*
-
	2**
2**
	1*
1*
	-
2*
	-
4*
	2*
2**

	Г
	800
	B
C
	2*
-
	-
4*
	2**
2**
	1*
1*
	-
-
	-
-
	-
-

	Г,Д
	1800
	A
E
	2**
-
	4*
2*
	2**
2**
	1*
1*
	-
2*
	-
4*
	-
2**

	Общественные здания
	800
	A
E
	4**
-
	8*
-
	4**
4**
	2*
2*
	-
4*
	-
4*
	4*
2**

	Примечания:
Знаком «**» обозначены огнетушители, рекомендуемые для оснащения объектов; знаком «*» - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых или при соответствующем обосновании; знаком «-» - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов


 
	Таблица 3. НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ

	Категория
помещения
	Предельная
защищаемая
площадь, м2
	Класс
пожара
	Количество огнетушителей

	
	
	
	воздушно
пенных 100л
	комбинированных
(пена-порошок)
100л
	порошковых
100л
	углекислотных

	
	
	
	
	
	
	25л
	80л

	А,Б,В (горючие газы и жидкости)
	500
	A
B
C
E
	1**
2*
-
-
	1**
1**
1*
-
	1**
1**
1**
1*
	-
-
-
2*
	3*
3*
3*
1**

	В (кроме горючих газов и жидкостей), Г
	800
	A
B
C
E
	1**
2*
-
-
	1**
1**
1*
-
	1**
1**
1**
1*
	4*
-
-
1**
	2*
3*
3*
1*

	Примечания:
Знаком «**» обозначены огнетушители, рекомендуемые для оснащения объектов; знаком «*» - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых или при соответствующем обосновании; знаком «-» - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов
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