СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНА:

Профсоюзный комитет Директор ГАУ «КЦСОН г. Серова»

ГАУ «КЦСОН г. Серова И.В. Петрова

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « 21 » июля 2016 г.

Протокол заседания профсоюзного

комитета № 1

от « 21 » июля 2016 г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения

города Серова»

**ИНСТРУКЦИЯ**

**ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ**

**ТРАНСПОРТИРОВЩИКА**

ИОТ-19-2016

1. **Общие требования охраны труда.**

1.1. К работе в качестве транспортировщика допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обязательный медицинский осмотр при поступлении на работу, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, инструктаж по пожарной безопасности и электробезопасности.

1.2. Транспортировщик обязан соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, правила пожарной и электробезопасности, режим труда и отдыха, правила личной гигиены, требования инструкций по охране труда, действующих в организации.

1.3. Транспортировщик должен выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем и определена должностной инструкцией, утверждённой в организации.

1.4. Транспортировщик обязан немедленно известить непосредственного руководителя о любой ситуации угрожающей его жизни или здоровью, о каждом несчастном случае, связанном с производством, об ухудшении состояния своего здоровья, и в том числе о проявлении признаков острого заболевания. Для расследования причин несчастного случая необходимо сохранить обстановку на месте происшествия до прибытия комиссии, если это не угрожает жизни (здоровью) окружающих, не усугубит аварийную ситуацию.

1.5. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим.

1.6. Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

1.7. Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока.

1.8. Уметь применять первичные средства пожаротушения.  
 1.9. Транспортировщик должен соблюдать правила санитарной и личной гигиены;  
 1.10. При работе на работника могут оказывать действие следующие опасные    
 производственные факторы:

-повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

-недостаточная освещенность рабочей зоны;

-повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

-физические перегрузки;

1.11. Не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц.

1.12. В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя и обратиться в медицинское учреждение.

1.13. В случае невыполнения требований настоящей инструкции работники могут быть привлечены к дисциплинарной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в зависимости от тяжести последствий.

1. **Требование охраны труда перед началом работы.**

2.1. Перед началом работы транспортировщик должен:

-убедиться в исправности подвижного механического устройства для перевозки человека с ограничением жизнедеятельности вверх или вниз по лестнице или пандусе (лестницеход, далее подъемник).

-обувь транспортировщика должна обеспечивать надежное сцепление со всеми поверхностями на пути передвижения подъемника вместе с человеком.

**3.Требования охраны труда во время работы.**

3.1. Во время перемещений на подъемнике человека в кресле – коляске необходимо использовать штатные ремни безопасности.

3.2. Транспортировщику необходимо следить за тем, чтобы руки перевозимого человека во время передвижения подъемника не свешивались по бокам за подлокотники кресла - коляски.

3.3. Рабочий механизм размещен в корпусе подъемного агрегата и содержит опорные рычаги с электромеханическим приводом. В процессе подъема/спуска по лестничному маршу опорные рычаги, вращаясь в вертикальной плоскости, выходят за пределы защитного кожуха, образуя перед ним рабочую зону в пределах очередной ступени лестницы.

3.4.*При наличии в подъемнике блока аккумуляторов не допускайте перемещения руки или ноги, в том числе и посторонних лиц, в рабочую зону, как в движении, так и в покое, из-за опасности защемления!*

3.5. Перед использованием подъемника аккумуляторные батареи должны быть всегда полностью заряжены.

3.6. Запрещается перевозить человека на подъемнике по мокрым, скользким и гладким поверхностям, а так же по свободно лежащим коврам и ковровым покрытиям.

3.7. Во время передвижения подъемника по лестничному маршу ниже на лестнице людей находится - не должно.

3.8. Ни при каких обстоятельствах нельзя выпускать одновременно из обеих рук руль подъемника во время движения по лестничному маршу.

3.9. При появлении необычных шумов или вибраций во время движения подъемника, он должен быть остановлен и передан в сервисный центр для выполнения ремонта.

3.10. Не рекомендуется использовать подъемник при высоких, низких температурах, а так же при высокой влажности окружающей среды.

3.11. При перевозке подъемника транспортным средством рекомендуется отсоединять рулевую колонку и блок аккумуляторов от подъемного агрегата. Что облегчает погрузку, укладку и разгрузку.

3.12. Транспортировщик должен перед каждым перемещением подъемника по лестнице протестировать тормоза ходовых колес.

3.13. Рекомендуемое положение тела транспортировщика – «вполоборота» к грифу руля, это облегчит подъем транспортировщику вверх по ступеням лестницы.

3.14. В случае экстренной остановки на ступенях лестничного марша, необходимо выключить рабочий механизм. Подъемник с человеком в кресле – коляске можно положить на лестницу, обеспечив контакт руля со ступенями. При этом тормоза ходовых колес удерживают подъемник на данной ступени и не допускают скатывания его вниз по ступеням.

3.15. Транспортировщику перевозимого человека без присмотра оставлять нельзя.

3.16. Необходимо избегать полного разряда аккумуляторной батареи.

3.17. Постоянно поддерживайте аккумуляторные батареи в заряженном состоянии.

3.18. Запрещается во время зарядки аккумуляторных батарей в блоке аккумуляторов, установленном на подъемнике:

-включать бортовую электросеть подъемника главным выключателем;

-включать рабочий механизм переключателем вверх/вниз.

**4.Требование охраны труда в аварийных ситуациях.**

Работник при возникновении аварийных ситуаций обязан:

-немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастным случаям:

-отключить используемое оборудование;

-при получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить о случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений на момент получения травмы, если это не угрожает окружающим и не приведет к аварии;

-при обнаружении возгорания немедленно приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, вызвать пожарную часть, телефон «01» сообщить руководителю.

**5.Требования охраны труда по окончании работы.**

5.1.По окончании работы транспортировщик обязан:

-отключить используемое оборудование, убрать подъемник;

-о недостатках и замечаниях по безопасности труда доложить непосредственному руководителю;

-выполнить гигиенические процедуры – вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

Инструкцию разработал:

Специалист по охране труда В.А. Пишнегряева